**KAWASAKI 90ZA Серия AUTHENT Выпуск 93-96**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 20780 |
|  |  |
| Объем стандартного ковша, m3: | 3.8 |
| РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | N/A |
| Длина общая, mm (B): | 8380 |
| Общая высота, mm (C): | 3470 |
| Общая высота, mm (D): | N/A |
| Габаритная ширина, mm (E): | 2845 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 3100 |
| Колесная база, mm: | 3400 |
| Протектор, mm: | 2230 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | NSN |
| Модель двигателя: | PE6T34 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 191.2(260)/2150 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Диаметр поршня, mm: | 133x140 |
| Литраж,(ltr): | 11.7 |

 |

|  |
| --- |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Количество скоростей (F/R): | 4/4 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 35.0 |
| ШИНЫ |
| Размер: | 26.5-25 |
| Слойность: | 20 |
|  |  |
| Рулевая |
| Тип: | ATC |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 5800 |
| Высота погрузки (mm): | 2960(E/G) |
| Дальность погрузки (mm): | 1320(E/G) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | 30 |
| ПРОЧИЕ |
| Топливный бак, л: | 320 |
| Емкость картера, л: | 28 |