
**KAWASAKI 90ZA Серия AUTHENT Выпуск 93-96**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | Рабочий вес, кг: | 20780 | |  |  | | Объем стандартного ковша, m3: | 3.8 | | РАЗМЕРЫ | | | Длина общая, mm (A): | N/A | | Длина общая, mm (B): | 8380 | | Общая высота, mm (C): | 3470 | | Общая высота, mm (D): | N/A | | Габаритная ширина, mm (E): | 2845 | | Габаритная ширина, mm (F): | 3100 | | Колесная база, mm: | 3400 | | Протектор, mm: | 2230 | | ДВИГАТЕЛЬ | | | Марка двигателя: | NSN | | Модель двигателя: | PE6T34 | | Мощность (KW(PS)/rpm): | 191.2(260)/2150 | | Количество цилиндров: | 6 | | Диаметр поршня, mm: | 133x140 | | Литраж,(ltr): | 11.7 | |

|  |  |
| --- | --- |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Количество скоростей (F/R): | 4/4 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 35.0 |
| ШИНЫ | |
| Размер: | 26.5-25 |
| Слойность: | 20 |
|  |  |
| Рулевая | |
| Тип: | ATC |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 5800 |
| Высота погрузки (mm): | 2960(E/G) |
| Дальность погрузки (mm): | 1320(E/G) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | 30 |
| ПРОЧИЕ | |
| Топливный бак, л: | 320 |
| Емкость картера, л: | 28 |