**Kawasaki KLD85z** Серия Выпуск 1974-82 г.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Рабочий вес, кг: | 17950 |
|  |  |
| Объем стандартного ковша, m3: | 3.1 |
| **РАЗМЕРЫ** |
| Длина общая, mm (A): | 7800 |
| Длина общая, mm (B): | 7555 |
| Общая высота, mm (C): | 3425 |
| Общая высота, mm (D): | N/A |
| Габаритная ширина, mm (E): | 2770 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 2950 |
| Колесная база, mm: | 3200 |
| Протектор, mm: | 2170 |
| **ДВИГАТЕЛЬ** |
| Марка двигателя: | NSN |
| Модель двигателя: | PD6T04 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 158.1(215)/2200 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Диаметр поршня, mm: | 125x140 |
| Литраж,(ltr): | 10.3 |

 |  |

|  |
| --- |
| **ТРАНСМИССИЯ** |
| Количество скоростей (F/R): | 4/2 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 14 |
| **ШИНЫ** |
| Размер: | 23.5-25 |
| Слойность: | 16 |
|  |  |
| **Рулевая** |
| Тип: | ATC |
| **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 6200 |
| Высота погрузки (mm): | 2920(E/G),2745(T/H) |
| Дальность погрузки (mm): | 1025(E/G),1120(T/H) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | 30 |
| **ПРОЧИЕ** |
| Топливный бак, л: | 230 |
| Емкость картера, л: | N/A |

 |