
**Kawasaki KLD85z** Серия Выпуск 1974-82 г.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | Рабочий вес, кг: | 17950 | |  |  | | Объем стандартного ковша, m3: | 3.1 | | **РАЗМЕРЫ** | | | Длина общая, mm (A): | 7800 | | Длина общая, mm (B): | 7555 | | Общая высота, mm (C): | 3425 | | Общая высота, mm (D): | N/A | | Габаритная ширина, mm (E): | 2770 | | Габаритная ширина, mm (F): | 2950 | | Колесная база, mm: | 3200 | | Протектор, mm: | 2170 | | **ДВИГАТЕЛЬ** | | | Марка двигателя: | NSN | | Модель двигателя: | PD6T04 | | Мощность (KW(PS)/rpm): | 158.1(215)/2200 | | Количество цилиндров: | 6 | | Диаметр поршня, mm: | 125x140 | | Литраж,(ltr): | 10.3 | |  | |  |  | | --- | --- | | **ТРАНСМИССИЯ** | | | Количество скоростей (F/R): | 4/2 | | Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.0 | | Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 14 | | **ШИНЫ** | | | Размер: | 23.5-25 | | Слойность: | 16 | |  |  | | **Рулевая** | | | Тип: | ATC | | **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** | | | Максимальный радиус поворота (mm): | 6200 | | Высота погрузки (mm): | 2920(E/G),2745(T/H) | | Дальность погрузки (mm): | 1025(E/G),1120(T/H) | | Максимальный рабочий угол (deg): | 30 | | **ПРОЧИЕ** | | | Топливный бак, л: | 230 | | Емкость картера, л: | N/A | |