
**KOBELCO LK350Z-3**

Серия   
Выпуск 97-03



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | Рабочий вес, кг: | 20850 | |  |  | | Объем стандартного ковша, m3: | 3.9 | | **РАЗМЕРЫ** | | | Длина общая, mm (A): | N/A | | Длина общая, mm (B): | 8380 | | Общая высота, mm (C): | 3475 | | Общая высота, mm (D): | 2950 | | Габаритная ширина, mm (E): | 2845 | | Габаритная ширина, mm (F): | 3100 | | Колесная база, mm: | 3400 | | Протектор, mm: | 2230 | | **ДВИГАТЕЛЬ** | | | Марка двигателя: | NSN | | Модель двигателя: | A-PE6T | | Мощность (KW(PS)/rpm): | 191.2(260)/2150 | | Количество цилиндров: | 6 | | Диаметр поршня, mm: | 133x140 | | Литраж,(ltr): | 11.7 | |  | |  |  | | --- | --- | | **ТРАНСМИССИЯ** | | | Количество скоростей (F/R): | 4/4 | | Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 33.0 | | Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 33.3 | | **ШИНЫ** | | | Размер: | 23.5-25 | | Слойность: | 20 | |  |  | | **Рулевая** | | | Тип: | ATC | | **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** | | | Максимальный радиус поворота (mm): | 5800 | | Высота погрузки (mm): | 2960(E/G) | | Дальность погрузки (mm): | 1320(E/G) | | Максимальный рабочий угол (deg): | 30 | | **ПРОЧИЕ** | | | Топливный бак, л: | 320 | | Емкость картера, л: | N/A |    Примечание: CEE |