**KOBELCO LK350Z-3**

Серия
Выпуск 97-03



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Рабочий вес, кг: | 20850 |
|  |  |
| Объем стандартного ковша, m3: | 3.9 |
| **РАЗМЕРЫ** |
| Длина общая, mm (A): | N/A |
| Длина общая, mm (B): | 8380 |
| Общая высота, mm (C): | 3475 |
| Общая высота, mm (D): | 2950 |
| Габаритная ширина, mm (E): | 2845 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 3100 |
| Колесная база, mm: | 3400 |
| Протектор, mm: | 2230 |
| **ДВИГАТЕЛЬ** |
| Марка двигателя: | NSN |
| Модель двигателя: | A-PE6T |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 191.2(260)/2150 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Диаметр поршня, mm: | 133x140 |
| Литраж,(ltr): | 11.7 |

 |  |

|  |
| --- |
| **ТРАНСМИССИЯ** |
| Количество скоростей (F/R): | 4/4 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 33.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 33.3 |
| **ШИНЫ** |
| Размер: | 23.5-25 |
| Слойность: | 20 |
|  |  |
| **Рулевая** |
| Тип: | ATC |
| **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 5800 |
| Высота погрузки (mm): | 2960(E/G) |
| Дальность погрузки (mm): | 1320(E/G) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | 30 |
| **ПРОЧИЕ** |
| Топливный бак, л: | 320 |
| Емкость картера, л: | N/A |

 Примечание: CEE  |