
**TCM L32**

Серия   
Выпуск 97



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | Рабочий вес, кг: | 15600 | |  |  | | Объем стандартного ковша, m3: | 3.2 | | **РАЗМЕРЫ** | | | Длина общая, mm (A): | 8000 | | Длина общая, mm (B): | N/A | | Общая высота, mm (C): | 3240(ROPS/C) | | Общая высота, mm (D): | 3130 | | Габаритная ширина, mm (E): | 2670 | | Габаритная ширина, mm (F): | 2800 | | Колесная база, mm: | 3200 | | Протектор, mm: | 2110 | | **ДВИГАТЕЛЬ** | | | Марка двигателя: | NSN | | Модель двигателя: | NE6T | | Мощность (KW(PS)/rpm): | 139.7(190)/2200 | | Количество цилиндров: | 6 | | Диаметр поршня, mm: | 110x130 | | Литраж,(ltr): | 7.4 | |  | |  |  | | --- | --- | | **ТРАНСМИССИЯ** | | | Количество скоростей (F/R): | 4/4 | | Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.0 | | Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 36.0 | | **ШИНЫ** | | | Размер: | 20.5-25 | | Слойность: | 16 | |  |  | | **Рулевая** | | | Тип: | ATC | | **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** | | | Максимальный радиус поворота (mm): | 5480 | | Высота погрузки (mm): | 2860 | | Дальность погрузки (mm): | 1160 | | Максимальный рабочий угол (deg): | 25 | | **ПРОЧИЕ** | | | Топливный бак, л: | 240 | | Емкость картера, л: | N/A | |