**TCM L32**

Серия
Выпуск 97



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Рабочий вес, кг: | 15600 |
|  |  |
| Объем стандартного ковша, m3: | 3.2 |
| **РАЗМЕРЫ** |
| Длина общая, mm (A): | 8000 |
| Длина общая, mm (B): | N/A |
| Общая высота, mm (C): | 3240(ROPS/C) |
| Общая высота, mm (D): | 3130 |
| Габаритная ширина, mm (E): | 2670 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 2800 |
| Колесная база, mm: | 3200 |
| Протектор, mm: | 2110 |
| **ДВИГАТЕЛЬ** |
| Марка двигателя: | NSN |
| Модель двигателя: | NE6T |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 139.7(190)/2200 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Диаметр поршня, mm: | 110x130 |
| Литраж,(ltr): | 7.4 |

 |  |

|  |
| --- |
| **ТРАНСМИССИЯ** |
| Количество скоростей (F/R): | 4/4 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 36.0 |
| **ШИНЫ** |
| Размер: | 20.5-25 |
| Слойность: | 16 |
|  |  |
| **Рулевая** |
| Тип: | ATC |
| **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 5480 |
| Высота погрузки (mm): | 2860 |
| Дальность погрузки (mm): | 1160 |
| Максимальный рабочий угол (deg): | 25 |
| **ПРОЧИЕ** |
| Топливный бак, л: | 240 |
| Емкость картера, л: | N/A |

 |