
**TCM 860 Выпуск 84-90 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | Рабочий вес, кг: | 15100 | |  |  | | Объем стандартного ковша, m3: | 2.7 | | РАЗМЕРЫ | | | Длина общая, mm (A): | N/A | | Длина общая, mm (B): | 7680 | | Общая высота, mm (C): | 3390 | | Общая высота, mm (D): | 3315 | | Габаритная ширина, mm (E): | 2675 | | Габаритная ширина, mm (F): | 2800 | | Колесная база, mm: | 3200 | | Протектор, mm: | 2110 | | ДВИГАТЕЛЬ | | | Марка двигателя: | NSN | | Модель двигателя: | PE604 | | Мощность (KW(PS)/rpm): | 132.4(180)/2200 | | Количество цилиндров: | 6 | | Диаметр поршня, mm: | 133x140 | | Литраж,(ltr): | 11.7 | | |
| ТРАНСМИССИЯ | | |
| Количество скоростей (F/R): | 4/4 | |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.5 | |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 35.5 | |
| ШИНЫ | | |
| Размер: | 20.5-25 | |
| Слойность: | 16 | |
|  |  | |
| Рулевая | | |
| Тип: | ATC | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 6030 | |
| Высота погрузки (mm): | 2850(E/G) | |
| Дальность погрузки (mm): | 1200(E/G) | |
| Максимальный рабочий угол (deg): | N/A | |
| ПРОЧИЕ | | |
| Топливный бак, л: | 235 | |