|  |
| --- |
| **echnische Daten Fahrzeug:** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | **DL1300** | **DR1300** |
| Kategorie | **Kettenraupe** |
| Baujahr von - bis | **1969 - 1974** |
| gebaut ca. Stück |   |   |
| km/h | **vorwärts: 9,4 / rückwärts. 10,4** |
| Leergewicht kg | **12.700** | **14.060** |
| L / B / H mm | **5270 / 2198 / 2850 (mit Gerät)** |
| Spurbreite mm | **1600** |
| Kettenbreite mm | **500** |
| **Motor:** |
| Hersteller | **Deutz** |
| Typ | **F6L413V** |
| Kraftstoff | **Diesel** |
| Kühlung | **Luft** |
| Zylinder / Takte | **6 / 4** |
| Hubraum ccm | **8482** |
| Bohrung/Hub mm | **120 / 125** |
| Leistung bei U/min | **130 PS bei 2300** |
| Drehmoment bei U/min | **47 mkp bei 1300** |
| **Getriebe und Antrieb:** |
| Hersteller und Typ | **Deutz** |
| Schaltung | **manuell** |
| Gänge v / r | **3 / 3 Wendegetriebe** |

 |

 |