|  |
| --- |
| **echnische Daten Fahrzeug:** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Typ | **DL1300** | **DR1300** | | Kategorie | **Kettenraupe** | | | Baujahr von - bis | **1969 - 1974** | | | gebaut ca. Stück |  |  | | km/h | **vorwärts: 9,4 / rückwärts. 10,4** | | | Leergewicht kg | **12.700** | **14.060** | | L / B / H mm | **5270 / 2198 / 2850 (mit Gerät)** | | | Spurbreite mm | **1600** | | | Kettenbreite mm | **500** | | | **Motor:** | | | | Hersteller | **Deutz** | | | Typ | **F6L413V** | | | Kraftstoff | **Diesel** | | | Kühlung | **Luft** | | | Zylinder / Takte | **6 / 4** | | | Hubraum ccm | **8482** | | | Bohrung/Hub mm | **120 / 125** | | | Leistung bei U/min | **130 PS bei 2300** | | | Drehmoment bei U/min | **47 mkp bei 1300** | | | **Getriebe und Antrieb:** | | | | Hersteller und Typ | **Deutz** | | | Schaltung | **manuell** | | | Gänge v / r | **3 / 3 Wendegetriebe** | | | |