|  |
| --- |
| **MANILOADERКОВШОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ**  |



|  |
| --- |
| Линейка **фронтальных погрузчиков MANITOU** включает 10 моделей машин трех разновидностей  |

|  |
| --- |
| Фронтальные дизельные погрузчики МАНИТУ МЭНИЛОУДЕР широко применяются в сфере строительных и дорожных работ, в коммунальном хозяйстве, на производственных, перерабатывающих и торговых предприятиях.Богатый выбор сменного навесного оборудования позволяет значительно расширить спектр использования этих машин. На погрузчик могут быть установлены: ковши различного объема и назначения, ковш с захватом, многоцелевой ковш, вилы, грузоподъемная стрела, гидромолот, подметальная щетка, грузовая стрела. |

|  |
| --- |
| На фронтальные погрузчики МАНИТУ устанавливаются двигатели "Дойц" (DEUTZ), мощностью от 40 до 170 л.с., что в сочетании с гидростатической трансмиссией обеспечивает великолепную подвижность, управляемость, подъемную силу и усилие отрыва.Особого внимания заслуживают погрузчики с поворотной рукоятью. На ряду со всеми возможностями обычных автопогрузчиков, модели MANILOADER серии AS могут брать груз перед собой, а отгрузку производить на правую или левую сторону. Эта особенность погрузчиков с поворотной рукоятью особенно эффективно используется при проведении дорожно-ремонтных работ, прокладке инженерных сооружений (особенно в городских условиях), при обработке грузов в стесненных условиях (в ограниченном пространстве).Комфортная остекленная кабина оператора всех моделей фронтальных погрузчиков MANITOU MANILOADER оборудована двумя дверями. Конструкция кабины обеспечивает защиту кабины и оператора в случае опрокидывания машины. Предусмотрена возможность индивидуальной настройки положения сидения и рулевого колеса.  |

|  |
| --- |
| **AS:** **фронтальные погрузчики MANITOU с поворотной рукоятью:** гидростатическая трансмиссия жесткое шасси Z-образная рукоять (кроме AS 50) поворот рукояти на 180 градусов управление и привод на все колеса |

|  |
| --- |
| Погрузчики MANITOU серии AS с функцией поворота рукояти на 180 градусов (+/-90 от фронтального положения) - незаменимое решение для тех, кому по роду деятельности приходится сталкиваться с существенными ограничениями рабочего пространства.Поворачивающаяся рукоять позволяет погрузчикам MANILOADER серии AS более рационально использовать имеющее пространство даже там, где его, в принципе, достаточно. Например, при ремонте дорожного полотна, обслуживании прилегающих территорий или прокладке коммуникаций погрузчики компании МАНИТУ с поворачиваемым коромыслом, перемещаясь преимущественно вдоль дороги, оставляют большую часть проезжей части свободной. При этом, отпадает необходимость перекрывать движение.  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |   |   |
|   | **AL** |   |    |
|   | **AS** |   | фронтальный погрузчик с поворотной рукоятью, грузоподъемностью до 5,5 т  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя, л.с./КВт | 50/36.5 | 58/42 | 70/51.5 | 70/51.5 |
| Вес порожняком, кг | 4400 | 4670 | 4990 | 5060 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | **AS 50** | **AS 70** | **AS 90** | **AS 150** | **AS 200** |
| Стандартный объем ковша, куб.м | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2 |
| Сила отрыва (daN) | 3500 | 4000 | 4550 | 7980 | 9050 |
| Полезная нагрузка, кг | 1400 | 1950 | 2135 | 3750 | 4900 |
| Макс. высота погр., м | 3230 | 3080 | 3090 | 3735 | 3500 |
| Мощность двигателя, л.с./КВт | 40/29 | 60/44 | 70/51,5 | 133/98 | 171/126 |
| Вес порожняком, кг | 4120 | 5430 | 5845 | 10455 | 13850 |