
### Komatsu Wheel loader 510 Pay loader 1976 г.

 Этот погрузчик был началом 500 серий модернизированных от серии JH. 510 был обновленной моделью JH30B, которая была совместно разработана с International Harvester в качестве первого проекта после начала партнерства. В отличие от JH30B с жесткой рамой, 510 имеет шарнирное рулевое управление, которое значительно улучшает работоспособность и мобильность.

**KOMATSU 510** Выпуск 1976-80 г. в.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | Рабочий вес, кг: | 6350 | |  |  | | Объем стандартного ковша, m3: | 1.2 | | **РАЗМЕРЫ** | | | Длина общая, mm (A): | 5560 | | Длина общая, mm (B): | 5420 | | Общая высота, mm (C): | 3025(CNP) | | Общая высота, mm (D): | 2980 | | Габаритная ширина, mm (E): | 2300 | | Габаритная ширина, mm (F): | 2390 | | Колесная база, mm: | 2440 | | Протектор, mm: | 1780 | | **ДВИГАТЕЛЬ** | | | Марка двигателя: | KOM | | Модель двигателя: | 4D105-2 | | Мощность (KW(PS)/rpm): | 51.5(70)/2500 | | Количество цилиндров: | 4 | | Диаметр поршня, mm: | 105x125 | | Литраж,(ltr): | 4.3 | |  | |  |  | | --- | --- | | **ТРАНСМИССИЯ** | | | Количество скоростей (F/R): | 3/3 | | Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.8 | | Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 35.0 | | **ШИНЫ** | | | Размер: | 16.9-24 | | Слойность: | 10 | |  |  | | **Рулевая** | | | Тип: | ATC | | **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** | | | Максимальный радиус поворота (mm): | 4240 | | Высота погрузки (mm): | 2560(T/H) | | Дальность погрузки (mm): | 1055(T/H) | | Максимальный рабочий угол (deg): | 30 | | **ПРОЧИЕ** | | | Топливный бак, л: | 117 | | Емкость картера, л: | N/A | |