### Komatsu Wheel loader 510 Pay loader 1976 г.

 Этот погрузчик был началом 500 серий модернизированных от серии JH. 510 был обновленной моделью JH30B, которая была совместно разработана с International Harvester в качестве первого проекта после начала партнерства. В отличие от JH30B с жесткой рамой, 510 имеет шарнирное рулевое управление, которое значительно улучшает работоспособность и мобильность.

**KOMATSU 510** Выпуск 1976-80 г. в.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Рабочий вес, кг: | 6350 |
|  |  |
| Объем стандартного ковша, m3: | 1.2 |
| **РАЗМЕРЫ** |
| Длина общая, mm (A): | 5560 |
| Длина общая, mm (B): | 5420 |
| Общая высота, mm (C): | 3025(CNP) |
| Общая высота, mm (D): | 2980 |
| Габаритная ширина, mm (E): | 2300 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 2390 |
| Колесная база, mm: | 2440 |
| Протектор, mm: | 1780 |
| **ДВИГАТЕЛЬ** |
| Марка двигателя: | KOM |
| Модель двигателя: | 4D105-2 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 51.5(70)/2500 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Диаметр поршня, mm: | 105x125 |
| Литраж,(ltr): | 4.3 |

 |  |

|  |
| --- |
| **ТРАНСМИССИЯ** |
| Количество скоростей (F/R): | 3/3 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.8 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 35.0 |
| **ШИНЫ** |
| Размер: | 16.9-24 |
| Слойность: | 10 |
|  |  |
| **Рулевая** |
| Тип: | ATC |
| **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 4240 |
| Высота погрузки (mm): | 2560(T/H) |
| Дальность погрузки (mm): | 1055(T/H) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | 30 |
| **ПРОЧИЕ** |
| Топливный бак, л: | 117 |
| Емкость картера, л: | N/A |

 |