**Terex Demag CC 8800-1**



Terex-Demag CC 8800-1. Различные конфигурации удлинителей. Электропитание 400 В. Возможность поставки TWIN-комплекта для достижения грузоподъёмности до 3200 тонн.

https://tehnoverh.ru/images/i/dot.gif

**Технические характеристики Terex Demag CC 8800-1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная грузоподъёмность/радиус | 1600 тонн / 11 м |
| Двигатель | 2 х Daimler Chrysler OM 502 LA (380 кВт) |
| Ширина колеи | 10,5 м |
| Максимальная транспортная ширина | 3,5 м |
| Максимальный противовес | 295 тонн |
| Центральный балласт | 60 тонн |
| Подъёмный противовес ходовой части | 640 тонн |
| Основная стрела SSL | 48 – 108 м |
| Основная стрела SSL / LSL | 114 – 156 м |
| Удлинитель LF | 18 м |
| Удлинитель SW | 48 – 108 м |
| Удлинитель SWSL | 108 – 216 м |
| Ширина башмака | 2 м |
| Максимальный грузовой момент | 24020 т.м. |
| Высота до головки / высота до шкива | 216 (709) м |