**Zoomlion QAY2000 ZLJ5960JQZ2000 2000 т автокран повышенной проходимости**

[](http://img.krantehnika.ru/photo/big/zlj/zlj5960jqz2000-275-zoomlion.jpg)

ZLJ5960JQZ2000

**Китайский автокран повышенной проходимости Zoomlion** ZLJ5960JQZ2000 грузоподъемностью 2000 тонн производства Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (производственное предприятие в г. Чанша, провинция Хунань, Китай; производит автокраны [**Zoomlion**](http://krantehnika.ru/tm/zoomlion.html)); автокран повышенной проходимости изготовлен на базе шасси ZLJ5964JQZ. Макс. скорость 75 км/час, установлена АБС, дизельное топливо, колесная база 1600+1600+1600+2200+1750+2200+2350+1650 мм, шины 445/95R25, двигатель OM502LA.E3B/1, снаряженная масса автокрана 95805 кг, полная масса 96000 кг, мест в кабине 3.

**Технические характеристики автокрана Zoomlion**

**Общая информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка | [Zoomlion](http://krantehnika.ru/tm/zoomlion.html) |
| Название автокрана | QAY2000 |
| Модель | ZLJ5960JQZ2000 |
| Тип | [Автокран повышенной проходимости](http://krantehnika.ru/kat/mobilniy-kran-vezdehod.html) |
| VIN | * L5E6H6D5××××××××× |
| Изготовитель | [Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd.](http://krantehnika.ru/co/zoomlion-heavy-industry-sci-tech-dev.html) |
| Страна изготовления | Китай |
| Местонахождение производства | Чанша, Провинция Хунань, Китай. |
| Шасси | ZLJ5964JQZ |

**Двигатель автокрана Zoomlion ZLJ5960JQZ2000**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики двигателя автокрана | |
| Модель двигателя | OM502LA.E3B/1 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 15930 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 480 (653) |
| Производитель двигателя | * Daimler AG |
| Топливо | дизельное топливо |

**Размеры и масса автокрана Zoomlion ZLJ5960JQZ2000**

|  |  |
| --- | --- |
| Размеры и весовые характеристики автокрана | |
| Габаритные размеры автокрана | |
| Габаритная длина, мм | 19950 |
| Габаритная ширина, мм | 3000 |
| Габаритная высота, мм | 3740 |
| Масса, нагрузки | |
| Снаряженная масса автокрана, кг | 95805 |
| Полная масса, кг | 96000 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 10560/10560/10560/10560/10560/10800/10800/10800/10800 |
| База и колея | |
| Колесная база, мм | 1600+1600+1600+2200+1750+2200+2350+1650 |
| Передняя колея, мм | 2530/2530 |
| Задняя колея, мм | 2530/2530/2530/2530/2530/2530/2530 |
| Свес передний и задний | |
| Свес передний, мм | 3425 |
| Свес задний, мм | 1575 |
| Углы переднего и заднего свеса | |
| Угол переднего свеса, град. | 16 |
| Угол заднего свеса, град. | 22 |

**Колеса и шины**

|  |  |
| --- | --- |
| Колеса и шины автокрана Zoomlion ZLJ5960JQZ2000 | |
| Число осей | 9 |
| Число шин | 18 |
| Размерность шин | 445/95R25 |

**Прочие технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Разные характеристики Zoomlion ZLJ5960JQZ2000 (автокран повышенной проходимости) | |
| Максимальная скорость | 75 |
| АБС | имеется |
| Число мест в кабине | 3 |
| Рулевое управление | рулевое колесо |