**Автокран 50 т Changjiang LT1050 QZC5430JQZLT1050**

**Автокран 50 т Changjiang** LT1050 QZC5430JQZLT1050 (серия № 134) на шасси QZC5430J производится в Китае на заводе Sichuan Changjiang Engineering Crane Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Лучжоу (провинция Сычуань, Китай).



**Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Название | LT1050 |
| Модель | QZC5430JQZLT1050 |
| Бренд | [Changjiang](http://auto-che.ru/b/changjiang.html) |
| Информационный бюллетень | № 134 |
| Тип ТС | [Автокран](http://auto-che.ru/t/truck-crane.html) |
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | QZC5430J |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя |
| 1 | WD615.44 /  | 9726 / 9726 куб.см |  | 243 / 243 / / кВт |  |  |
| Динамические характеристики |
| Максимальная скорость | 74 км/ч | 46 миль/час |

|  |
| --- |
| Производительность |
| Максимальная расчетная грузоподъемность крана | 50000 кг | 50 т |

|  |
| --- |
| Веса и давление на грунт |
| Снаряженная масса | 42300 кг | 42,3 т |
| Полная масса | 42500 кг | 42,5 т |

|  |
| --- |
| Размеры |
| Габаритная длина | 13150 мм / 13350 мм |
| Габаритная ширина | 2750 мм |
| Габаритная высота | 3635 мм |

|  |
| --- |
| Ходовая часть и подвеска |
| Число осей | 4 |
| Колесная база | 1450+3850+1350 мм |
| Свес передний | 2460 мм |
| Свес задний | 1930 мм |
| Угол въезда (переднего свеса) | 18° |
| Угол съезда (заднего свеса) | 13.5° |

|  |
| --- |
| Разные характеристики |
| Число мест в кабине | 3 |
| Рулевое управление | рулевое колесо |