**Техническая характеристика Scania R420**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Тип авто | Седельный тягач  |
| Колесная формула | 4x2 |
| Полная масса авто, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | 11500 |
| Грузоподъемность, кг | **нет данных** |
| Площадь платформы, м2 | **нет данных** |
| Объем платформы, м3 | **нет данных** |
| Масса снаряженного авто, кг | 7140 |
| Максимальная скорсть (км/ч) | 85 |
| Двигатель | SCANIA DС12 14 420 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 420 |
| Коробка передач | SCANIA GRS900/905 |
| Число передач | 14 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.08 |
| Подвеска | Подвеска передняя: параболические рессоры Подвеска задняя: пневматическая Стабилизатор на передней оси, норм. жесткости Система регулировки уровня шасси с выносным пультом. Указатель нагрузки на заднюю ось. |
| Размер шин | 9.00/22.5 |
| Топливный бак | 600 |
| Кабина | CR19 Highline – полностью стальная кабина в безопасном исполнении с 2 спальными местами |
| Екологический тип | Euro-3 |

 |

**Дополнительная информация Scania R420**

|  |
| --- |
| Дополнительное оборудование Передний противоподкатный барьер (FUP) Боковые противоподкатные барьеры Витые тормозные шланги для полуприцепа Витой кабель для электросистемы полуприцепа Седельное устройство JOST JSK37C-Z, 2"/150 мм Высота седельно-сцепного устройства 1144 мм Кронштейн запасного колеса Огни автопоезда в верхнем противосолнечном козырьке. Устройство для накачки шин со шлангом. Гидравлический домкрат. Колпаки передних колес. Колпачки колесных гаек. Упоры колес. Табличка TIR. Кабина CR19 Highline – полностью стальная кабина в безопасном исполнении с 2 спальными местами Пневмоподвеска в 4 точках. Тонированное ветровое стекло. Зеркала заднего вида с э/обогревом. Широкоугольное и ближнего вида зеркала справа. Электрич. стеклоподъёмники. Люк в крыше с электрическим управлением Электронная система управления отопителем Автономный сухой отопитель кабины 4 кВт Кондиционер. Круиз – контроль. Центр. замок. Сиденье водителя (класс “средний”) на пневмоподвеске, с подголовником и подогревом Складное сиденье пассажира с подлокотником Обивка сидений – велюр Выдвижной ящик под нижней спальной полкой Регулируемое рулевое колесо с гидроусилителем Бортовой компьютер. Однодневный тахограф. Автомагнитола FM с клавишами управления на руле. Подготовка под установку ГД-рации. Разъемы 12 В и 230 В в панели приборов Складной рычаг коробки передач с отделкой кожей. Дополнительные места для хранения. Освещение внутреннее и ступеней дверей Внутренний боковой солнцезащитный козырёк Внешний солнцезащитный козырек Регулировка уровня фар и фароочистители Запирающаяся решетка радиатора Брызговики колес передние и задние Пластмассовый аэродинамический бампер Комплект спойлеров, включая направляющие рельсы на крыше. Огнетушитель 1х2 кг. Аптечка и знаки аварийной остановки |