
**02-091 УралЗиС-355/355В 4х2 среднетоннажный бортовой грузовик гп 3 тн, мест 2+25 в кузове, прицеп до 3.5 тн, снаряженный вес 3.15 тн, полный вес 6.3 тн, УралЗиС-355/353В 85/95 лс, 70 км/час, УралЗиС г. Миасс 1956/57-58 г.**



30 ноября 1941 года Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял решение о строительстве на базе авиабомбового завода №316 Миасского моторного завода. Предприятие должно было в кратчайшие сроки начать выпуск автомобильных двигателей и танковых коробок передач. Производственной базой стали эвакуированные моторный и некоторые другие цеха Московского завода им. Сталина. Результатом самоотверженных усилий автозаводцев стал досрочный выпуск первой продукции. 16 марта 1942 года было выпущено первое поршневое кольцо для двигателя ЗиС-5. Ровно через месяц после выпуска первой детали, 16 апреля 1942 года на конвейере была собрана первая коробка передач, а 30 апреля 1942 года – первый мотор ЗиС-5, отмеченный маркой МАЗиС (Миасский автомоторный завод им. Сталина). До конца 1942 года было изготовлено 9303 двигателя и 15375 коробок передач, которые отправлялись на ЗиС и Ульяновский автозавод, куда было эвакуировано сборочное производство московского автозавода.

14 февраля 1943 года ГКО принял решение о переводе сборочного производства грузовиков ЗиС-5В (4х2) из Ульяновска в Миасс. 8 июля 1944 года за ворота завода вышли первые уральские грузовики. Всего до окончания войны было изготовлено 7813 двигателей, с главного конвейера Уральского автозавода сошло около 5,1 (в разных источниках фигурируют также цифры 5,5 и 6,8) тысяч автомобилей ЗиС-5В.

С 1946 года в Миассе наращивали выпуск грузовика ЗиС-5В. В конструкцию автомобиля стали возвращаться те узлы и детали, которые не устанавливались в военное время.

В 1947 году заводом был разработан план и график первой очереди модернизации автомобиля. В течение 1948-1950 годов проводилась доводка и внедрение в производство модернизированных узлов и систем автомобиля . После осуществления этих мероприятий с 1951 года автомобиль стал именоваться «ЗиС-5 модернизированный» или ЗиС-5М.

В первом квартале 1956 года конструкция ЗиС-5М была существенно доработана. На автомобиль был установлен двигатель УралЗиС-355 с измененным КШМ, новыми карбюратором (К-75 или К-80), головкой блока цилиндров и поршнями из алюминиевого сплава. Это позволило повысить мощность двигателя до 85 л.с. и сокращению контрольного расхода топлива на 7%. Максимальная скорость автомобиля возросла до 70 км/ч. Дополнительно были внедрены: полнопоточный центробежный масляный очиститель двигателя, предпусковой подогреватель двигателя, облегчавший его пуск при температурах ниже минус 20°С, новый рулевой механизм типа ГАЗ-51, имевший глобоидальный червяк и двойной ролик, усиленный шкворневый узел переднего моста, увеличенный до 110 литров топливный бак, новый держатель запасного колеса, 12-вольтовое электрооборудование и ряд других улучшений, которые значительно повысили качество и технико-эксплуатационные параметры. Многие из этих узлов и систем были заимствованы от опытного УралЗиС-353, на котором к тому времени они уже прошли.

В июне 1957 года на заводе был освоен выпуск двигателей УралЗиС-353В мощностью 95 л.с., которые оснащались впервые разработанным в СССР центробежным маслоочистителем. Была реконструирована система смазки двигателя, внесены изменения в поршневую группу, введены плавающие поршневые пальцы из трубы и алюминиевые поршни, что улучшило балансировку двигателя. Двигатели УралЗиС-353В, предназначенные для нового грузовика Урал-355М, с некоторыми изменениями были приспособлены для установки и на находящемся в производстве УралЗиС-355. Эти машины получили индекс УралЗиС-355В и выпускались с августа 1957 года по октябрь 1958 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ УРАЛЗиС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | ЗиС-5В | ЗиС-5М | УралЗиС-355 | УралЗиС-352 |
| Грузоподъемность, т | 3,0 | | | 2,5 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3010 | 3100 | 3150 | 3670 |
| Полная масса, кг | 6150 | 6250 | 6300 | 6320 |
| Распределение полной массы по осям(без груза/с грузом), кг - на переднюю ось - на заднюю ось | 1210/1400 1800/4750 | 1260/1450 1840/4800 | 1330/1500 1820/4800 | 1500/1610 2170/4710 |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 6060 2280 2160 | 6125 2335 2160 | 6125 2280 2160 | 6107 2335 2280 |
| База, мм | 3810 | | | |
| Колея передних колес, мм | 1545 | | | |
| Колея задних колес, мм | 1675 | | | |
| Клиренс, мм - под передним мостом - под задним мостом | 295 250 | | | |
| Наименьший радиус поворота по колее переднего колеса, м | 8,6 | | | |
| Продольный радиус проходимости, мм | 5250 | | | |
| Поперечный радиус проходимости, мм | 1300 | | | |
| Углы въезда, съезда, град: - передний - задний | 68 28 | | | |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | | 70 | 50 |
| Контрольный расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км | 30 | 29 | 27 | 115/135\* |
| Двигатель | рядный, карбюраторный, 4-тактный, 6-цилиндровый | | | рядный, газовый, 4-тактный, 6-цилиндровый |
| ЗиС-5М | | УралЗиС-355 | УралЗиС-352 |
| Рабочий объем, л | 5,55 | | | |
| Степень сжатия | 5,3 | | 5,7 | 7,0 |
| Максимальная мощность л.с. (об/мин) | 76 (2400) | | 85 (2600) | 45 (2400) |
| Макс. крутящий момент, кгм (об/мин) | 28,5 (1200) | | 29,5 (1200) | 18,0 (1200) |
| Электрооборудование | батарейное 6 В | | батарейное 12 В | |
| Сцепление | двухдисковое, сухое | | | |
| Коробка передач | 4-ступенчатая, трехходовая | | | |
| Передаточные числа КПП | 6,6; 3,74; 1,84; 1,0; задний ход - 7,63 | | | |
| Главная передача | пара конических шестерен со спиральным зубом и пара цилиндрических шестерен | | | |
| Передаточное отношение | 6,27:1 | | | 7,67:1 |
| Карданная передача | 2 закрытых шарнира на подшипниках скольжения | | | |
| Колеса | дисковые со съемными бортовыми кольцами | | дисковые с одним съемным бортовым кольцом | |
| Размер шин | 37х7 или 210-20 | | | |
| Тормоза | барабанные, двухколодочные | | | |
| Рабочий привод | на два задних колеса, тросовый | на все колеса, с гидроприводом | | |
| Ручной тормоз | на колодки задних колес с троссовым приводом | | | |
| Рулевой механизм, тип | глобоидальный червяк с кривошипом | | глобоидальный червяк с роликом | глобоидальный червяк с кривошипом |
| Передаточное отношение | 15,9:1 | | 20,5:1 | 15,9:1 |
| Запас топлива, л | 60 | | 110 | 0,21\*\* |
| Октановое число бензина | 66 | | |  |
| Кабина | 2-х местная, двухдверная, полностью деревянная; ветровое стекло двойное, у водителя имеет поднимающуюся рамку | | | |
| Стеклоочиститель | — | на поднимающей рамке с ручным приводом | | |
| Стеклоподъемники дверей | — | с ручным приводом | | |
| Платформа | деревянная с одним задним открываемым бортом | деревянная с тремя откидными бортами | | |
| Внутренние размеры платформы, мм - длина - ширина - высота борта | 3070 2070 578 | | | |
| Параметры даны при полностью загруженном автомобиле.  \* При абсолютной влажности чурок до 25%/до 40%, кг/100 км.  \*\* Бункер газогенератора, м3. УралЗиС-352Л дополнительно имел чурочный ящик объемом 0,45 м3. Читать полностью: <http://xn----7sbb5ahj4aiadq2m.xn--p1ai/guide/army/tr/ural355> | | | | |

