**Vogele Super 2100-2, технические характеристики.**

|  |  |
| --- | --- |
| Двигатель | |
| Марка | Deutz |
| Модель | TCD 2013 L06 2V |
| Мощность http://www.autosvit.com.ua/img/bub.jpgМощность - измеряется в киловаттах либо лошадиных силах. Влияет на грузоподъемность. Зависит от всех параметров в двигателе внутреннего сгорания. | 182 кВт |
| Мощность http://www.autosvit.com.ua/img/bub.jpgМощность - измеряется в киловаттах либо лошадиных силах. Влияет на грузоподъемность. Зависит от всех параметров в двигателе внутреннего сгорания. измерена при | 2000 оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 6 |
| Эксплуатационные параметры | |
| Эксплуатационная масса | 21400 кг |
| Объем топливного бака | 450 л |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Асфальтоукладчик | |
| Ширина укладки - стандарт | 2550 мм |
| Ширина укладки - максимум | 8500 мм |
| Paving Thickness - max | 300 мм |
| Скорость укладки - максимум | 25 м/min |
| Travel Speed - max | 4.5 км/ч |
| Auger Diameter | 480 мм |
| Размеры | |
| Length w/o Screed | 5375 мм |
| Длина | 6600 мм |
| Width w/ Hopper Open | 3265 мм |
| Высота | 3050 мм |
| Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 3060 мм |
| Track Width | 305 мм |