**Технические характеристики Wirtgen W 100 F:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина фрезерования | 1000 мм |
| Глубина фрезерования | 0-320 мм |
| Линейное растояние между резцами | 15 мм |
| Число резцов | 99 |
| Диаметр резания | 980 мм |
| Производитель двигателя | CUMMINS |
| Модель двигателя | QSC 8.3 |
| Мощность | 227 кВт |
| Рабочий объём | 8.3 л |
| Тапливный бак | 620 л |
| Бак гидромасла | 130 л |
| Резервуар для воды | 1400 л |
| Рабочая скорость | 0-32 м/мин |
| Транспортная скорость | 0-7.5 км/ч |
| Ширина приёмной ленты | 650 мм |
| Ширина разгрузочной ленты | 600 мм |
| Теоретическая производительность (конвеер) | 176 м3/ч |
| Эксплуатационная масса | 18400 кг |
| Длина | 5900 мм |
| Ширина | 2550 мм |
| Высота | 3100 мм |