**Технические характеристики Bomag BMP 8500**

|  |  |
| --- | --- |
| Эксплуатационная масса | 1643 кг |
| Средняя нагрузка на ось | 822 кг |
| Скорость (вперёд) | 0-2.5 км/ч |
| Скорость (назад) | 0-2.5 км/ч |
| Преодолеваемый подъём | 0.55 |
| Двигатель | Kubota D1005 |
| Мощность | 14.5 кВт |
| Ёмкость топливного бака | 24 л |
| Амплитуда вибрации | 0.56/1.12 мм |
| Частота вибрации | 42 Гц |
| Длина | 1897 мм |
| Ширина | 850 мм |
| Высота | 1275 мм |
| Диаметр вальца | 520 мм |
| Рабочая ширина | 850 мм |
| Дорожный просвет | 222 мм |
| Колёсная база | 1000 мм |