**Технические характеристики Hamm GRW 280-28**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая ширина | 2084 мм |
| Радиус поворота (внутренний) | 6798 мм |
| Размер шин (передние) | 11.00-R20 |
| Размер шин (задние) | 11.00-R20 |
| Масса без кабины | 26970 кг |
| Эксплуатационная масса | 27785 кг |
| Полная масса | 28300 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 13850 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 13935 кг |
| Количество колёс | 8 шт |
| Нагрузка на колесо (переднее) | 3462.5 кг |
| Нагрузка на колесо (заднее) | 3483.8 кг |
| Двигатель | DEUTZ TCD 2012 L04 2V |
| Мощность | 100 кВт |
| Рабочая скорость | 0-9.5 км/ч |
| Транспортная скорость | 0-19 км/ч |
| Резервуар для воды | 195 л |
| Длина | 4670 мм |
| Ширина | 2144 мм |
| Высота | 2994 мм |