**[Vogele Super 800](http://dorteh.com/index.php/technical-features/item/vogele-super-800.html%22%20%5Co%20%22Vogele%20Super%20800)**

**Асфальтоукладчик Vogele Super 800** на данный момент является одним из самых миниатюрных и компактных в своей категории асфальтоукладчиков. Благодаря своим компактным размерам и  конструкции, **асфальтоукладчик Фогель Супер 800** справляется со всеми поставленными перед ним рабочими задачами. Немецкое качество асфальтоукладчика с рабочим органом АВ 200 TV гарантирует отличные результаты уплотнения для дорожно строительных машин данного класса.

**Асфальтоукладчик Vogele Super 800** нашем себе применения в таких дорожных работах, как ремонт пешеходных дорожек, хозяйственных путей, а также небольших дорог, где немаловажным фактором является большая функциональность при компактности асфальтоукладчика. Часто, машину такого класса также используют при ремонте велосипедных и беговых дорожек. Непревзойденное соотношение таких показателей как немецкое качество и уход, цены и производительности асфальтоукладчика **VÖGELE Super 800** оставляет за собой выбор большинства коммунальных служб и их работников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность при укладке | Ширина укладки | Двигатель | Выходная мощность |
| 250 т/ч | 3,2 м (макс.) | DEUTZ | 45 кВт / 2 300 мин -1 |

**Привод**

Двигатель: дизельный DEUTZ жидкостного охлаждения
Тип: BF3 M 2011
Мощность: 43 кВт при 2300 мин-1 (по DIN)
Топливный бак: вместимость 75 л
Напряжение электросети: 24 В

**Ходовая часть**

Гусеничные ленты: на резиновых опорных плитах
Опорная площадь: 1500 мм x 180 мм
Подвеска: жесткая
Система смазки: централизованная
Привод: гидравлический, независимый обеих лент, с электронным управлением
Скорость: - Ступень 1: до 30 м/мин, плавно регулиремая
- Ступень 2: до 60 м/мин, плавно регулируемая
Тормозная система: гидростатическая

**Приемный бункер**

Вместимость: 4 т
Ширина: 2826 мм
Высота насыпи: 500 мм

**Агрегаты питателя**

Скребковые конвейеры: 1, со сменными подводковыми стержнями, реверсируемые
Привод: независимый гидравлический
Скорость при перегоне: до 20 м/мин плавно регулируемая (вручную и автоматически)
Распределительные шнеки: 2, реверсируемые , с лопастными сегментами
Диаметр: 300 мм
Высота шнеков: плавно изменяется в пределах до 100 мм
Привод: независимый гидравлический
Число оборотов: до 70 мин-1 плавно регулируемая

**Рабочие органы**

AB 200: Базовая ширина 1,1 м до 2 м, Максимальная ширина 3,2 м
Вариант уплотнения: ТV
Оборудование для уменьшения ширины укладки: комплект для ширины укладки до 0,5 м (опция)
комплект для односторонней укладки шириной до 0,25 м (опция)
Толщина слоя: до 15 см
Нагрев: стержневыми и электронагревателями
Мощность нагрева: 5/8 кВт генератор

**Размеры масса**

Длина: Базовая машина и рабочий орган в положении для транспортировки: 4,56 м
Масса: асфальтоукладчик с раздвижной плитой AB 200 V
При рабочей ширине до 2,0 м: 5,9 т
При рабочей ширине до 2,7 м: 6,15 т