**Тяжелый автогрейдер Bell 872D**



Производитель автогрейдеров: Bell Equipment Co. SA (PTY) Ltd. Zambia (Головной офис)

, Замбия (Южная Африка), 13-19 Carbonode Cell Road, Alton, Richards Bay 3900, South Africa, Zambia ,

**Технические характеристики автогрейдера**

|  |  |
| --- | --- |
| Масса эксплуатационная, кг | 19159 |
| Мощность двигателя, кВт | 194 |
| Скорость вперед, км/час | 0 - 41,1 |
| Модель двигателя | John Deere 6081Н |
| Скорость назад, км/час | 0 - 41,1 |
| Длина грейдерного отвала, м | 4,3 |
| Высота грейдерного отвала, м | 0,686 |
| Боковой вынос отвала вправо/ влево, мм | 2310/ 2320 |
| Габаритные размеры, мм | 10360/ 2500/ 3180 |
| Продольная база, мм | 6120 |
| Тип рамы | Жесткая |
| Колесная формула | 6WD |
| Шифр завода | М-250 |