|  |  |
| --- | --- |
| Модель | SUPER 1803-3 |
| Производительность | 700 т/час (макс) |
| Ширина укладки | 10 м (макс) |
| Двигатель | PERKINS |
| Мощность | 129.6 кВт |
| |  | | --- | | SUPER 1800-3 отличается продуманной концепцией транспортировки и распределения материала, большой рабочей шириной (до 8 м) и чрезвычайно высокой маневренностью. |   Мощный и производительный укладчик асфальтобетонной смеси Vogele Super 1800-3 по ценам производителя представлен в каталоге ООО «Сильные Машины». Мы производим комплексные поставки оборудования и запасных частей, а также полный цикл сервисного обслуживания.  Технические особенности Vogele Super 1800-3  Для оборудования такого класса данная модель асфальтоукладчика обладает поразительной маневренностью. Более того, обеспечивая ширину укладки асфальтобетонной полосы до 10 метров и производительность до 700 тонн в час, габаритные размеры укладчика Super 1800-3 во время транспортировки составляют всего 2,55 х 6 метров. Такие уникальные эксплуатационно-технические характеристики стали возможны благодаря использованию в конструкции машины целого ряда инновационных технических решений:   * Функция PaveDock Assistant, обеспечивающая точность выгрузки асфальтобетонной смеси в приемный бункер; * Пакет EcoPlus, способный учитывать загруженность агрегатов и регулировать подачу мощности в целях снижения расхода топлива и уменьшения количества вредные выбросы; * Система управления ErgoPlus 3, обладающая широкими опциональными возможностями и создававшаяся специально для укладчиков нового поколения; * Пакет AutoSet Plus, предназначенный для автоматического восстановления параметров укладки после объезда препятствий, а также сохранения и выбора оптимальной программы работы.   Надежность и производительность асфальтоукладчика Super 1800-3, простота управления и возможности для максимальной адаптации к условиям эксплуатации позволяют производителю позиционировать данную модель, как одну из самых передовых на современном рынке дорожно-строительного оборудования по широте применения. | |