**ABI TM 13-16 SL: технические характеристики, описание**

Сваебойная установка TM 13/16 SL производства ABI, масса техники – 45000 - 50000 кг, мощность двигателя – 433 - 470 кВт. ABI MOBILRAM-System разработаны для комплексных решений в области бурения и забивки свай. Новая улучшенная версия имеет усиленную мачту с еще большей полезной длиной. ABI MOBILRAM может перевозиться на низкорамном автопоезде. Для транспортного положения направляющая мачта опускается на базу самоходной установки. Транспортная ширина шасси может быть уменьшена с использованием телескопического привода.

**Технические характеристики ABI TM 13-16 SL:**

|  |  |
| --- | --- |
| Масса техники | 45000 - 50000 кг |
| Мощность двигателя | 433 - 470 кВт |
| Наклон направляющей мачты вперед / назад | 4 / 5 град |
| Наклон мачты в сторону | 4 град |
| Грузоподъемность | 9000 кг |
| Высота минимальная / максимальная | 10900 / 20650 мм |
| Максимальная высота до быстросъемного устройства | 17830 мм |
| Расстояние от центра до направляющей мачты | 3550 - 5180 мм |
| Расстояние от центра до противовеса | 3800 - 4100 мм |
| Смещение мачты ниже уровня ходовой части | 2985 мм |
| Ширина направляющей мачты | 500 мм |
| Габаритные размеры, транспортные: |  |
| длина | 12000 мм |
| высота | 3400 мм |
| ширина | 3000 мм |
| Вместимость топливного бака | 920 л |
| Ширина колеи | 2200 - 3300 мм |
| Ширина гусеницы | 700 мм |