Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Барабан  |   |   |
| Номинальная ёмкость  | куб. м  | 10  |
| Геометрический объем  | куб. м  | 16  |
| Коэффициент наполнения  | %  | 62  |
| Ватер линия  | куб. м  | 10,8  |
| Скорость вращения  | об. мин  | 14  |
| Диаметр  | мм  | 2350  |
| Опорные ролики  | шт.  | 2  |
| Подача насоса ВД  | л/мин  | 400  |
| Давление насоса ВД  | бар  | 3,5  |
| Шкала водомера  | l  | 0- 500  |
| Объем водяного бака  | l  | 800  |
| Привод  |   |   |
| КОМ / вспомогательный двигатель  |   | КОМ  |
| Потребная мощность  | кВт  | 72  |
| Габаритные размеры  |   |   |
| A - мин. длина рамы  | мм  | 6010  |
| B - мин. длина оборудования  | мм  | 7215  |
| C - задний свес  | мм  | 1205  |
| G - центр тяжести  | мм  | 2481  |
| H - макс. высота \*  | мм  | 2770  |
| Макс. ширина  | мм  | 2380  |
| Снаряженная масса оборудования (пустого) \*\*  | кг  | 4172 |