Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Барабан |  |  |
| Номинальная ёмкость | куб. м | 10 |
| Геометрический объем | куб. м | 16 |
| Коэффициент наполнения | % | 62 |
| Ватер линия | куб. м | 10,8 |
| Скорость вращения | об. мин | 14 |
| Диаметр | мм | 2350 |
| Опорные ролики | шт. | 2 |
| Подача насоса ВД | л/мин | 400 |
| Давление насоса ВД | бар | 3,5 |
| Шкала водомера | l | 0- 500 |
| Объем водяного бака | l | 800 |
| Привод |  |  |
| КОМ / вспомогательный двигатель |  | КОМ |
| Потребная мощность | кВт | 72 |
| Габаритные размеры |  |  |
| A - мин. длина рамы | мм | 6010 |
| B - мин. длина оборудования | мм | 7215 |
| C - задний свес | мм | 1205 |
| G - центр тяжести | мм | 2481 |
| H - макс. высота \* | мм | 2770 |
| Макс. ширина | мм | 2380 |
| Снаряженная масса оборудования (пустого) \*\* | кг | 4172 |