**Второе поколение  Вольво ФЛ с 2006 года**



Обновленная серия грузовиков Вольво ФЛ, представленная в 2006 году, состоит из грузовых автомобилей полной массой от 12 до 18 тонн. В соответствии с новой концепцией Вольво, вся модельная линейка модели FL была разделена на три группы, отличающиеся полной грузоподъемностью: 12, 15 и 16 тонн. Шасси Вольво ФЛ доступно в двух вариантах:

* низкая рама;
* высокая рама.

Каждая группа шасси с завода комплектуется кронштейнами для крепления кузова и всеми необходимыми электрическими системами для постройки грузовиков различного назначения:

* эвакуаторов,
* фургонов,
* самосвалов,
* мусоровозов,
* автобетоносмесителей,
* специальных автомобилей

Новая форма кабины Вольво ФЛ с плавно закругленными контурами имеет высокую аэродинамическую эффективность и обеспечивает снижение расхода топлива. Кабина имеет отдельную от шасси подвеску и может откидываться на 55 градусов для обслуживания двигателя и коробки передач. Ступеньки с подсветкой и противоскользящим покрытием облегчают доступ в салон.

Грузовики Вольво FL серии могут оснащаться тремя видами кабин:

* дневной;
* повышенной комфортности;
* 7-местной с двумя рядами сидений.

Кроме того, существуют три варианта комплектации салона:

* Distribution (оснащен ЭСП и ЦЗ);
* Distribution + ( с климат-контролем и доп. окном в пассажирской двери);
* Vocational (с климат-контролем и электроприводом зеркал).

Новые  Вольво FL с 2013 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| тип | VOLVO FL II FL 280-18 |
| вид сборки |  Шасси |
| год выпуска от | 2006/05 |
| мощность двигателя (кВт) | 206 |
| мощность двигателя (л.с.) | 280 |
| объём двигателя (куб.см) | 7100 |
| код двигателя | D7E280 |
| тип двигателя | Дизель |
| тип топлива | Дизель |
| конструкция оси | 4x2 |
| тоннаж | 18 |