**Технические характеристики Magirus-Deutz 290/232**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовики Magirus-Deutz | 232D19L | 290D26L | 232D19K | 290D26K |
| Тип двигателя | F8L413 | F10L413 | F8L413 | F10L413 |
| Количество цилиндров (расположены V-образно) | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Объем цилиндров, куб. см. | 11310 | 14137 | 11310 | 14137 |
| Мощность, л. с. при 2650 об/мин | 248 | 310 | 248 | 310 |
| Крутящий момент, Нм при 1200 об/мин | 656 | 809 | 656 | 809 |
| Грузоподъемность, т | 11.5 | 16.6 | 10 | 14.5 |
| Габаритные размеры, м | 7х2,49х2,8 | 7,65х2,49х2,8 | 7,1х2,49х3,1 | 8,18х2,49х3,1 |
| Объем кузова, м. куб. | 9.89 | 6.58 | 5.9 | 9 |
| Скорость при max. загрузке, км/час | 77 | 73 | 77 | 73 |
| Расход дизельного топлива, л/100 км. | 20 | 26 | 20 | 26 |
| Колесная формула | 4х2 | 6х4 | 4х2 | 6х4 |
| Колесная база, м | 4.6 | 3,85+1,38 | 4.6 | 3,85+1,38 |
| Клиренс, мм | 320 |  |  |  |
| Колесная колея, мм (передние/задние) | 1968/1809 | | | |
| Радиус поворота, м | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.5 |
| Допустимая полная масса шасси, т | 19 | 26 | 19 | 26 |
| Распределение полной массы , (передняя ось/задняя тележка), т | 6/13 | 6/20 | 6/13 | 6/20 |