**03-341 ВАЗ-2110 4х2 4-дверный переднеприводный седан, мест 5, багажник 450 л, вес: снаряжённый 1.01 тн, полый 1.485 тн, ВАЗ-2110 73.4 лс, 165 км/час, ВАЗ г. Тольятти 1997-2007 г.**



ВАЗ 2110 – российский переднеприводный седан. На простонародном языке - «десятка», что, и обозначает модель. Серийный выпуск Лада 2110 берет начало в 1996 году. Первоначально легковой автомобиль выпускался только в кузове седан. Позже автогигант дополнил модельный ряд хэтчбеками и универсалами. «Десятку» выпускали с тремя версиями оснастки: стандарт, норма и люкс. Внешность новой модели явно отличалась от уже примелькавшейся «зубильной формы» автомобилей, которые выпускал Волжский автомобильный завод.

В техническом плане ВАЗ-2110 был седаном, в основе которого лежала платформа хэтчбека ВАЗ-2108. То есть подвеска, тормоза, ходовая часть, рулевое управление у автомобилей схожи по конструкции. Но “десятка” получила и ряд новшеств, которые для 80-ых годов, когда разрабатывался автомобиль, были революционными для нашего автопрома. Это впрыск топлива и электронное управление двигателем, диагностический бортовой компьютер, была возможность установки гидроусилителя руля и электостеклоподъемников. В конструкции кузова появились оцинкованные элементы, а технология покраски была весьма передовой для того времени. К сожалению запустили модель в массовое производство лишь в 1996, когда все это уже изрядно устарело.

С 2007 года на основной конвейерной линии ОАО «АвтоВАЗ» запущено производство автомобиля Лада Приора, которая представляет собой глубокий рестайлинг ВАЗ-2110 и сменяет «десятку» в модельном ряду компании.

## Модификации

* ВАЗ-21100 (8-клапанный бензиновый карбюраторный двигатель рабочим объёмом 1,5 л выпускался с 1996 по 2000 г.)
* ВАЗ-21101 (8-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 л., выпускался с 2004 г.)
* ВАЗ-21102 (8-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,5 л.)
* ВАЗ-21103 (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,5 л., выпускался с 2001 г.)
* ВАЗ-21103М (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,5 л., выпускался с 2001 г.)
* ВАЗ-21104 (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 л., выпускался с 2004 г.)
* ВАЗ-21104М (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 л., выпускался с 2004 г.)
* ВАЗ-21106 GTI 2.0 16V (16-клапанный бензиновый двигатель Opel C20XE рабочим объёмом 2,0 л.)
* ВАЗ-21106 Coupe (ВАЗ-21106 с кузовом купе)
* ВАЗ-21107 (Спортивная модификация автомобиля ВАЗ-21106)
* ВАЗ 21108 «Премьер»
* ВАЗ 21109 «Консул»
* ВАЗ 2110 РПД (Спортивная модификация автомобиля ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем)

В 2002 году специалистами МАИ были разработаны образцы ВАЗ-2110 в комплектации с бесступенчатым [вариатором](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) VT1 фирмы [ZF](https://ru.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen_AG).

В 2005-2007 годах серийно производились только модели 21101 и 21104.

## Технические характеристики ВАЗ-2110

- Кузов: 4-дверный седан (5‑мест.), стальной несущий

**Двигатели ВАЗ-2110**

ВАЗ-2110  
- Объём: 1 499 см3  
- Максимальная мощность: 72 л.с., при 5400 об/мин  
- Максим. крутящий момент: 105 Н·м, при 3000 об/мин

ВАЗ-2111  
- Объём: 1 499 см3  
- Максимальная мощность: 77 л.с., при 5200 об/мин  
- Макс. крутящий момент: 115,7 Н·м, при 3000 об/мин

ВАЗ-21120  
- Объём: 1 499 см3  
- Максимальная мощность: 93 л.с., при 5600 об/мин  
- Макс. крутящий момент: 133 Н·м, при 4000 об/мин

ВАЗ-21124  
- Объём: 1 596 см3  
- Максимальная мощность: 90 л.с., при 5600 об/мин  
- Макс. крутящий момент: 133 Н·м, при 4000 об/мин

**Экологический класс ВАЗ-2110** - Евро-3

**Расход топлива ВАЗ-2110**

- Расход топлива при смешанном цикле: 7.2 л/100 км  
- Расход топлива при городском цикле: 8.8 л/100 км  
- Расход топлива на трассе: 5,5 л/100 км

**Максимальная скорость ВАЗ-2110**

- 164 км/ч с двигателем ВАЗ-2110  
- 172 км/ч с двигателем ВАЗ-2111  
- 185 км/ч с двигателем ВАЗ-21120  
- 185 км/ч с двигателем ВАЗ-21124

**Коробка передач:** 5-скоростная механическая

**Габаритные размеры ВАЗ-2110**

- Длина: 4265 мм  
- Ширина: 1680 мм  
- Высота: 1420 мм  
- Клиренс: 170 мм  
- Колёсная: база: 2492 мм  
- Колея задняя: 1380 мм  
- Колея передняя: 1410 мм

**Объём бака ВАЗ-2110** - 43 литров

**Вес ВАЗ-2110**

- Снаряженная масса: 1040  
- Допустимая масса: 1515

**Грузоподъемность ВАЗ-2110** - 470 кг

**Размер шин ВАЗ-2110** - 175/70/R13; 175/60/R14; 185/60/R14; 195/60/R15

**Объем багажника ВАЗ-2110** - 450 литров