Технические характеристики STEYR 19S46 (MAN-19.463)

* [Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Эксплуатационная масса»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=3)Эксплуатационная масса: 18 000,00-19 000,00 [кг](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%ba%d0%b3&value=18%c2%a0000%2c00-19%c2%a0000%2c00)
* [Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Эксплуатационная мощность»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=4)Эксплуатационная мощность: 338,00 [кВт](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%ba%d0%92%d1%82&value=338)
* [Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Грузоподъемность»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=5)Грузоподъемность:-

Масса снаряженная: 44,00 [т](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d1%82&value=44" \t "_blank" \o "Конвертировать значение в другие ед. измерения)н

Двигатель STEYR 19S46 (MAN-19.463)

* [Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Модель двигателя»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=13)Модель двигателя:- D 2876 LF
* [Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Объем двигателя»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=14)Объем двигателя: 12 816,00 [см³](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d1%81%d0%bc%c2%b3&value=12816)
* [Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Крутящий момент»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=15)Крутящий момент:-

[Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Частота оборотов двигателя»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=16)Частота оборотов двигателя: 2 800,00 [об/мин](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%be%d0%b1%2f%d0%bc%d0%b8%d0%bd&value=2800)

* Тип двигателя: Дизельный, рядное расположение цилиндров…
* [Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Ход поршня двигателя»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=18)

Ходовая часть STEYR 19S46 (MAN 19.463)

* Колеса:-
* [Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Колесная база»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=21)Колесная база: 3 500,00-5 700,00 [мм](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bc%d0%bc&value=3%c2%a0500%2c00-5%c2%a0700%2c00)
* Колесная формула: 4\*2[Сравнить «Грузовики и шасси» по параметру «Объем топливного бака»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=46&p=23)

Эксплуатационные характеристики STEYR 19S46 (MAN-19.463)

* Кабина: [Cab-over-engine](https://www.stroyteh.ru/wiki/Cab-over-engine)
* Количество цилиндров двигателя: 6 [шт](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d1%88%d1%82&value=6" \o "Конвертировать значение в другие ед. измерения" \t "_blank)
* Макс. крутящий момент - обороты: 800,00 [об/мин](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%be%d0%b1%2f%d0%bc%d0%b8%d0%bd&value=800)
* Коробка передач: 16

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| тип | MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
| вид сборки | Седельный тягач |
| год выпуска от | 1994/01 |
| мощность двигателя (кВт) | 338 |
| мощность двигателя (л.с.) | 460 |
| объём двигателя (куб.см) | 12816 |
| код двигателя | D 2876 LF 02 |
| тип двигателя | Дизель |
| тип топлива | Дизель |
| конструкция оси | 4x2 |
| тоннаж | 19 |