**[Mack](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/index.php?id=15) FG / FH / FJ / FK / FN** 1937 – 1943 г.

 Тяжелая серия F была представлена в 1937 г. Грузовики производились в течение войны аж до 1947 г. Автомобили этой серии заменили старые AC и AP. Главная техническая особенность - цепной привод ведущих колес грузовика. FG (1938-1942 г., 162 шт. произведено) - полной массой 16 т, FH (1937-1941 г., 265 шт. произведено) - полной массой 19 т, FJ (1938-1943 г., 322 шт. произведено) - полной массой 21 т, FK (1938-1941 г., 123 шт. произведено) - полной массой 23 т, FC (1937-1947 г., 273 шт. произведено), трехосная версия FCSW - полной массой 45 т, FN (1940-1941 г., 150 шт. произведено) - использовался для дальних перевозок. Одно из основных отличий между этими моделями был размер колес. Грузовики комплектовались новым дизелем 5 литровым мощностью 131 л.с. и 5 ступенчатой КПП, некоторые с цепным приводом колес. Они выпускались как с двумя осями, так и в трехосном исполнении SW, а также как седельные тягачи.