**[MAN](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/index.php?id=42) M2000 с кабиной серии F 1996 – 2001 г**.

“Тяжелое” семейство M2000 унифицировано с моделями [F2000](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=587). Грузовики выпускаются в различных исполнениях с полной массой 12; 14; 18 и 25 т, комплектуются более вместительными кабинами шириной 2280 мм, которые используются и на моделях [F2000](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=587). В середине 1998 г. семейство моделей М2000 получило более мощный 6-цилиндровый 6,9-литровый двигатель в 280 л.с., заменивший прежний 260-сильный агрегат. Грузовики “тяжелого” исполнения оснащаются только дизелями в 220 и 280 л.с., которые агрегатируются как с 6-, так и с 9- и 16-ступенчатыми коробками от ZF или Eaton.

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| тип | MAN M 2000 M 18.264 MLS, MLRS |
| вид сборки | Седельный тягач |
| год выпуска от | 1995/08 |
| год выпуска до | 2005/12 |
| мощность двигателя (кВт) | 191 |
| мощность двигателя (л.с.) | 260 |
| объём двигателя (куб.см) | 6871 |
| код двигателя | D 0826 LF17 |
| тип двигателя | Дизель |
| тип топлива | Дизель |
| конструкция оси | 4x2 |
| тоннаж | 18 |