Технические характеристики Liebherr R 924 Compact

Полное название Экскаватор гусеничный Liebherr R 924 Compact

Общий вес, кг 25150-29050

Двигатель

Модель двигателя D 934 S

Тип двигателя дизельный

Число и расположение цилиндров 4

Рабочий объём двигателя, см3 6360

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 120(163)

Расчётная частота вращения, об/мин 1800

Диаметр цилиндра и ход поршня 122x136

Производитель двигателя (марка) Liebherr

Топливная система

Максимальная скорость, км/ч 5,5

Размеры

Дорожный просвет, мм 470

Колесная (гусеничная) база, мм 3748

Ширина гусеницы, мм 600/750

Электрооборудование

Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач 2x12/135

Заправочные емкости

Топливный бак, л 345

Гидравлическая система, л. 360

Гидробак, л. 147

Эксплуатационные характеристики

Глубина копания, мм макс. 7100

Высота выгрузки, мм макс. 8650

Максимальная сила тяги, кН 208

Колёса

Колея передних/ задних колес, мм 2400

Навесное оборудование

Вид рабочего органа обр.лопата

Вместимость ковша, куб.м. 0,6-1,15

Характеристики экскаватора

Радиус поворота задней части платформы, мм 1690

Скорость поворота платформы, об/мин. 12,7

Высота копания, мм макс. 11700

Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм макс. 10050

Характеристики бульдозера

Максимальное заглубление/подъем отвала, мм 300/545

Другие характеристики

Вид шасси гусеницы