**Technische Daten:**

|  |
| --- |
| **H41** |
| Kettenbreite: | 500mm, 600mm, 700mm |
| Motor: | * Motor Diesel: 173KW Deutz F8 L 413 Fluftgekühlter 8Zyl 4-Takt V-Dieselmotor
* Motor Diesel: 215KW Deutz F10 L 413 F (ab 1978)luftgekühlter 10Zyl 4-Takt V-Dieselmotor
* Motor Diesel: 178KW Cummins NT 855wassergekühlter 6Zyl 4-Takt Reihen-Dieselmotor
* Motor Diesel: KW Cummins VT 903wassergekühlter 8Zyl 4-Takt V-Dieselmotor
* Motor Elektrik: 132KW
 |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2,6km/h |
| **mit Tieflöffel:** |
| Gewicht: | 40t |
| Losbrechkraft: | 100kN |
| Reißkraft: | 110kN |
| Auslegerlänge: | 6000mm, 7300mm |
| Stiellänge: | 2300mm, 3300mm, 4300mm, 6700mm |
| Tieflöffel: | 1,4 m³, 1,6m³ / 2,0m³ 1450mm breit (auch als perforierterKieslöffel) |
| **mit Klappschaufel:** |
| Losbrechkraft: | 210kN |
| Vorschubkraft: | 180kN |
| Klappschaufel: | 2,5m³ |