**Technische Daten:**

|  |  |
| --- | --- |
| **H41** | |
| Kettenbreite: | 500mm, 600mm, 700mm |
| Motor: | * Motor Diesel: 173KW Deutz F8 L 413 F luftgekühlter 8Zyl 4-Takt V-Dieselmotor * Motor Diesel: 215KW Deutz F10 L 413 F (ab 1978) luftgekühlter 10Zyl 4-Takt V-Dieselmotor * Motor Diesel: 178KW Cummins NT 855 wassergekühlter 6Zyl 4-Takt Reihen-Dieselmotor * Motor Diesel: KW Cummins VT 903 wassergekühlter 8Zyl 4-Takt V-Dieselmotor * Motor Elektrik: 132KW |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2,6km/h |
| **mit Tieflöffel:** | |
| Gewicht: | 40t |
| Losbrechkraft: | 100kN |
| Reißkraft: | 110kN |
| Auslegerlänge: | 6000mm, 7300mm |
| Stiellänge: | 2300mm, 3300mm, 4300mm, 6700mm |
| Tieflöffel: | 1,4 m³, 1,6m³ / 2,0m³ 1450mm breit (auch als perforierter Kieslöffel) |
| **mit Klappschaufel:** | |
| Losbrechkraft: | 210kN |
| Vorschubkraft: | 180kN |
| Klappschaufel: | 2,5m³ |