**Technische Daten:**

|  |
| --- |
| **H55** |
| Kettenbreite: | 500mm, 600mm, 700mm |
| Motor (Diesel): | 216kW Deutz F 10L 413F |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2,2km/h |
| **mit Tieflöffel:** |
| Gewicht bei 700mm breiten Raupen: 52,2t |
| Losbrechkraft: | 184N |
| Reißkraft: | 210kN |
| **mit Klappschaufel:** |
| Gewicht 700mm breiten Raupen: 54,7t |
| Losbrechkraft: | 315kN |
| Vorschubkraft: | 330kN |
| Klappschaufel | 3,3m³ |

**H51**



H51 im Einsatz ein einem Steinbruch mit Ladeschaufel

**Technische Daten:**

|  |
| --- |
| **H51** |
| Kettenbreite: | 550mm (3-Steg Bodenplatten), 850mm |
| Höhe über alles: | 3370mm |
| Motor (Diesel): | 216kW Deutz FL10 L 413F (luftgekühlter 10Zyl. 4-Takt V-Dieselmotor)  |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2,2km/h |
| **mit Tieflöffel:** |
| Gewicht: | 50t |
| Monoblock: | 6000mm |
| Stiellänge: | 2300mm, 3300mm, 4300mm, 6700mm |
| Standart-Tieflöffel: | 1,7m³, 3,0m³ |
| **mit Klappschaufel:** |
| Gewicht: | 50t |
| Losbrechkraft: | 250kN |
| Vorschubkraft: | 300kN |
| Klappschaufel: | 2,5m³ |
| Ladeschaufel: | 3,0m³ |