**Гусеничный экскаватор** / Crawler excavator **Liebherr R 954BV Litronic**

**Год выпуска** / Year of manufacture**: 2002**

**Отработано моточасов** / Operating hours: **15.290 h.**

**Двигатель** / Engine: **LIEBHERR D926 TI-E** **(222 kW / 302 PS) Euro-3A/Tier-3**

**Ходовая тележка / Undercarriage:**

**Длина ходовой тележки** / Undercarriage overall length: **5.378 mm**

**Ширина гусеничных траков** / Track width: **600 mm = 50%**

**Удельное давление на грунт** / Ground pressure: **0,87 kg/cm²**

**Скорость движения** / Max. Travel speed: **0 – 5,2 km/h**

**Габаритные размеры / Dimensions-:**

**Транспортировочная длина** / Transport length: **12.850 mm**

**Траспортировочная ширина** / Transport width: **3.720 mm**

**Траспортировочная высота** / Transport height: **3.800 mm**

**Противовес** / Counterweight: **11.500 kg**

**Эксплуатационный вес**  / Operating weight: **68.000 kg**

**Технические данные / Technical specification:**

**Макс. высота разрушительных работ  /** Demolition Attachment: **27.000 mm**

**Основная стрела** / Demolition boom: **8.500 mm**

**Рукоять для разрушительных работ** / Demolition stick: **8.500 mm**

**Промежуточная стрела** / Interleaver: **2500 mm**

**Удлинитель** **рукояти** / Renewal tick: **2.000 mm**