[Autocar](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/index.php?id=215) AP-15 / AP-18 1957 - н.д.

Autocar разработал новый карьерный самосвал с задней разгрузкой в 1956 году. Этот самосвал с дизельным двигателем разработан для перевозки 15 тонн груза со скоростью до 63 км/ч при оборотах двигателя в 2100 об/мин. Особенностью AP-15 является планетарный привод задней оси с планетарным редуктором на каждой из полуосей заднего моста. Привод AP-15 включает в себя механизм на конце каждой полуоси, который входит в зацепление с шестернями планетарной передачи. Эти шестерни также входят в зацепление с внутренней кольцевой шестерней.

Autocar AP-15 оснащался самосвальным кузовом вместимостью 7.6 куб. м с полной защитой кабины. Двигатель - Cummins мощностью 210-262 л.с. Трансмиссия - 10-ступенчатая механическая. Шины размерностью 12.00/24. Выпускалась также версия AP-18 грузоподъемностью 18 тонн.