**Технические характеристики CASE 1288 LC**

* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Эксплуатационная масса»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=3)Эксплуатационная масса:26 200,00 [кг](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%ba%d0%b3&value=26200)
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Эксплуатационная мощность»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=4)Эксплуатационная мощность:128,00 [кВт](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%ba%d0%92%d1%82&value=128)
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Скорость»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=5)Скорость:4,00 [км/ч](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%ba%d0%bc%2f%d1%87&value=4)

**Габаритные размеры CASE 1288 LC**

* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Длина»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=7)Длина:9 850,00-10 000,00 [мм](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bc%d0%bc&value=9%c2%a0850%2c00-10%c2%a0000%2c00)
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Ширина»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=8)Ширина:2 700,00 [мм](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bc%d0%bc&value=2700)
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Высота»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=9)Высота:3 000,00 [мм](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bc%d0%bc&value=3000)

**Двигатель CASE 1288 LC**

* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Модель двигателя»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=11)Модель двигателя:[CASE 6T-830](https://www.stroyteh.ru/wiki/CASE%206T-830)
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Объем двигателя»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=12)Объем двигателя:-
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Частота оборотов двигателя»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=13)Частота оборотов двигателя:-
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Ход поршня двигателя»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=14)Ход поршня двигателя:-

**Ходовая часть CASE 1288 LC**

* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Давление на грунт»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=16)Давление на грунт:0,40-0,64 [кг/см²](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%ba%d0%b3%2f%d1%81%d0%bc%c2%b2&value=0%2c40-0%2c64)
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Длина гусеницы»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=17)Длина гусеницы:-
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Длина гусеничного следа»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=18)Длина гусеничного следа:-
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Дорожный просвет»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=19)Дорожный просвет:600,00 [мм](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bc%d0%bc&value=600)
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Ширина гусеничного башмака»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=20)Ширина гусеничного башмака:-
* [Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Ширина гусеничной ленты»](https://www.stroyteh.ru/wiki/compare/?c=173&p=21)Ширина гусеничной ленты:-

**Эксплуатационные характеристики CASE 1288 LC**

* Глубина копания:7 400,00 [мм](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bc%d0%bc&value=7400)
* Объем гидравлического резервуара:213,00 [л](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bb&value=213)
* Объем ковша:1,50 [м³](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bc%c2%b3&value=1.50)
* Объем топливного бака:420,00 [л](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bb&value=420)
* Радиус копания:9 450,00-9 950,00 [мм](https://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%d0%bc%d0%bc&value=9%c2%a0450%2c00-9%c2%a0950%2c00)