

**Seilbagger B 335**

**Technische Daten:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DEMAG B335** | |
| **Durchfahrtshöhe:** | **6670mm** |
| **Kettenbreite:** | **1050mm** |
| **Länge über alles:** | **5670mm** |
| **Breite über alles:** | **4400mm** |
| **Motor:** | **Hub und Fahrmotor: 197PS** |
|  | **Drehmotor: 129PS** |
|  | **Vorschubmotor: 98PS** |
| **Gewicht des Grundbaggers** | **79t** |
| **mit Hochlöffel:** | |
| **Einsatzgewicht mit Ausrüstung:** | **136,3t** |
| **maximale Reichweite:** | **14,0m** |
| **maximale Reichhöhe:** | **11,3m** |
| **maximale Reichtiefe:** | **2,4m** |
| **Hochlöffelinhalt:** | **2,8-3,5m³** |
| **mit Schleppschaufel & Gittermastausleger:** | |
| **Einsatzgewicht mit Ausrüstung:** | **121,9t** |
| **Größte Ausladung:** | **23,0m** |
| **Grabweite:** | **25,5m** |
| **Gesamt Hubhöhe:** | **21,0m** |
| **Auslegerlänge:** | **21,0m** |
| **Schleppschaufelinhalt:** | **2,3m³** |

Подъемно-транспортного средства 197ps Вращающийся двигатель 129ps Мотор подачи 98PS

B335 является, многомоторный Электрический экскаватор высокой производительности для работы в крупных карьерах

на обширных шлакских Горах и в рудном здании. Использует набор cowhide С

Валун. В специальном оборудовании также используется тральная лопата и устройство захвата для большего размера