**Гусеничный экскаватор  O&K; RH 6 PMS бу**

Двигатель / Engine: Deutz BF6L913 (106 kW / 144 PS)   
Ходовая тележка / Undercarriage:   
Длина ходовой тележки / Undercarriage overall length: 3.815 mm  
Ширина колеи / Track gauge: 2.380 mm  
Ширина гусеничных траков / Track shoes width: 600 mm   
Скорость движения по местности / Max. Travel speed: 5,5 km/h  
Габаритные размеры / Dimensions:  
Транспортировочная длина / Transport length: 9.500 mm  
Транспортировочная ширина / Transport width: 2.595 mm  
Транспортировочная высота / Transport height: 2.900 mm  
Собственный вес / Operating weight: 21.100 kg  
Технические данные / Technical specification:  
Моноблочная стрела / Monoblock boom: 5.500 mm  
Ковшовый ствол / Stick length: 2.600 mm  
Ковш c ножом / Backhoe bucket: 700 mm = 0,65 m³  
Ковш c зубьями / Backhoe bucket with teeth: 1.100 mm = 1,25 m³  
Макс.вылет стрелы по горизонтали / Max. Digging reach: 9.500 mm  
Глубина выемки / Max. Digging depth: 6.300 mm  
Макс. высота работ  / Max. Digging height: 8.500 mm  
Макс. высота разгрузки / Max. Dumping height: 6.500 mm   
Комплектация / Options:   
Комфортабельная кабина оператора c кондиционером,  сиденье на воздушной подушке, Radio; Автоматическая центральная система смазки; гидролиния для работы гидромолота,  грейфера  и гидроножниц; заправочный насос;    
Cabin with air-conditioning; Radio; Air suspension seat; Hydraulic piped for  swivel drive/-QC-adapter/-slewing bucket-/-grab-/-hammer operation;  Full automatic central lubrication system; refueling pump.