**01-389 АЦ-3,0-40(4326) модель 26ВР пожарная автоцистерна на шасси КамАЗ-4326 4х4, воды 3 м3, пенобак 0.18 м3, боевой расчет 6, насос НПЦ-40/100 40 л/с, полный вес 12.67 тн, КамАЗ-740.11 240 лс, 90 км/час, завод ППСО р. п. Варгаши с 2006 г.**



 Трудно понять по какой причине уважаемый производитель модели, один из самых крупных в нашей стране, так небрежно относится к важнейшему ее параметру, а именно названию, в данном случае пожарного автомобиля, модель которого он предлагает.

 Производитель: Варгашинский завод ППСО ОАО (ВЗППСО) 641231, Россия, Варгаши р. п., Курганская обл., ул. Кирова, 83.

 Малообъемная автоцистерна АЦ-3,0-40 на шасси КамАЗ-4326 оборудована пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и предназначена для доставки к месту пожара личного состава, первоочередного объема воды и пожарно-технического вооружения.

 Автоцистерна может быть использована как самостоятельная боевая единица с забором огнетушащих средств из емкости, открытого водоема или гидранта; подачи воздушно-механической пены с забором пенообразователя из штатного пенобака или постороннего резервуара, или как насосная станция при работе "в перекачку" с одной или несколькими автоцистернами.

 Автоцистерна укомплектована стандартным комплектом пожарно-технического оборудования, которое размещено на крыше автомобиля и в его отсеках, надежно закреплено специальными механизмами, зажимами и другими элементами крепления, с учетом удобного доступа.

**Технические характеристики Автоцистерна пожарная ВЗППСО АЦ 3,0-40 (4326)-26ВР**

Масса полная, кг 12670

Вместимость цистерны для воды, куб. м 3,0

Вместимость пенобака, куб. м 0,18

Базовое шасси КамАЗ-4326, 4х4

Мощность двигателя, кВт 176

Мах. скорость, км/ч 90

Боевой расчет (включая место водителя), чел 6

Модель пожарного насоса НПЦ-40/100

Производительность насоса, л/с 40

Габаритные размеры, мм 7600/ 2500/ 3350

Конструктивные особенности: привод насоса через КОМ МП-27-4208030.

Кабина модульная, салонного типа, устанавливается отдельно на резиновых подушках, имеет на дверях раздвижные окна.

Опции. Установка российских или импортных пожарных насосов нормального давления и комбинированных. Двери отсеков для ПТВ изготавливаются в двух вариантах: панельного и шторного типа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ | [АЦ-3-40 (5313), мод. 5А](https://pozhproekt.ru/nsis/KatalogPTP/Special/Parts/Raz_7/pict_7/var1.htm) | [АЦ-3-40 (4326), мод. 26ВР](https://pozhproekt.ru/nsis/KatalogPTP/Special/Parts/Raz_7/pict_7/var4.htm) |
| Код изделия по ОКП | 48 5411 2213\* | 48 5411 2216\* |
| Нормативный документ | ТУ 78.7.202-93 | ТУ 4854-040-08717447-2007 |
| Код предприятия по ОКПО | [08717447](https://pozhproekt.ru/nsis/KatalogPTP/Special/Parts/Izgotov/08717447.htm) |
| Марка шасси | АМУР-5313 (6х6.1) | КамАЗ-4326 (4х4.1) |
| Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | 6 |
| Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,0 |
| Вместимость пенобака, м3 | 0,18 |
| Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 |
| ступени высокого давления  | - |
| Полная масса, кг | 10185 | 12670 |
| Габаритные размеры, мм | 7150х2500х2970 | 7600х2500х3350 |
| Срок службы, лет | 10 |