|  |
| --- |
| DAF Trucks N.V.  |
| Hugo van der Goeslaan 1, Postbus 90065, 5600 PT Eindhoven, Nederland |

[**DAF**](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/index.php?id=56) **CF 2е поколение 2006 – 2013 г.**

 Второе поколение модели CF было представлено в 2006 г. и завершило обновленный модельный ряд компании. Основной особенностью обновленных грузовиков стали новые двигатели PACCAR с системой SCR, удовлетворяющие экологическим нормам Euro 4 и Euro 5. Модель CF65 получила двигатели PACCAR GR объемом 6,7 литра. При необходимости автомобиль может быть оснащен коробкой AS Tronic. Для ряда CF75 предназначен мотор PACCAR серии PR объемом 9,2 литра. Двигатели обладают мощностью 249, 310 и 360 л. с. При создании этой серии моторов были использованы самые последние разработки, нашедшие применение и в серии МХ объемом 12,9 литра. Прежде всего, это система впрыска под высоким давлением SMART, а также изоляция проводки, обеспечивающая максимальную надежность и долговечность. Наконец, для ряда CF85 припасены уже упоминавшиеся моторы серии МХ мощностью 360, 408, 462 и 510 л.с. Топливная экономичностью улучшена примерно на 4% по сравнению с моторами, отвечающими нормам Euro 3.

 А вот визуальных отличий совсем немного - лишь хромированный молдинг на решетке радиатора. Зато интерьер претерпел значительные изменения и приблизился к топ-модели XF. Перемещение компонентов шасси (пневмобаллонов и т. п.) на внутреннюю сторону рамы позволило дополнительно увеличить кузов, ящики для инструмента и топливные баки.

 В 2008 г. на выставке IAA 2008 был показан магистральный тягач СF с модернизированной кабиной Space Cab, с «небесным» освещением в виде плафонов на крыше, как у флагмана [XF105](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=1737). Кроме этого, были показаны и обновленные автомобили CF для строительного сегмента. На них установлены новые тандемные мосты, рассчитанные на повышенную нагрузку в 13 т, а в качестве опции – 12-ступенчатая автоматическая КП с режимом «off road» и многое другое.

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| тип | DAF CF 85 FAT 85.510 |
| вид сборки | Самосвал |
| год выпуска от | 2005/10 |
| год выпуска до | 2013/05 |
| мощность двигателя (кВт) | 375 |
| мощность двигателя (л.с.) | 510 |
| объём двигателя (куб. см) | 12900 |
| код двигателя | PACCAR MX 375 |
| тип двигателя | Дизель |
| тип топлива | Дизель |
| конструкция оси | 6x4 |
| тоннаж | 26 |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| тип | DAF CF 85 FAD 85.510 |
| вид сборки | Самосвал |
| год выпуска от | 2006/10 |
| год выпуска до | 2013/05 |
| мощность двигателя (кВт) | 375 |
| мощность двигателя (л.с.) | 510 |
| объём двигателя (куб. см) | 12900 |
| тип двигателя | Дизель |
| тип топлива | Дизель |
| конструкция оси | 8x4/4 |
| тоннаж | 32 |