**[MAN](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/index.php?id=42) M2000 с кабиной серии L 1996 – 2001 г.**

 Средняя гамма М2000 появилась весной 1996 г. Она состоит из 42 вариантов 4x2, 4x4 и 6x2 полной массой 12-26 т, в составе автопоезда - до 32 т. С технической точки зрения она является комбинацией легкой серии [L2000](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=577) и тяжелой [F2000](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=587). В гамме М2000 применяются двигатели мощностью 155-280 л.с., 6-, 9- или 16-ступенчатые коробки, задние дисковые тормоза. Существуют как “легкие” исполнения, унифицированные по шасси с моделями [L2000](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=577), так и тяжелые, унифицированные с семейством [F2000](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=587). Легкие исполнения полной массой 12; 14; 15; 18 и 20 т оснащаются кабинами от [L2000](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=577). Легкие развозные модели М2000 комплектуются как 4-, так и 6-цилиндровыми моторами мощностью 155 и 220 л.с., работающими с механическими или автоматическими коробками передач от ZF и Eaton.

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| тип | MAN M 2000 L 14.224 LK, LRK |
| вид сборки | Самосвал |
| год выпуска от | 1995/08 |
| мощность двигателя (кВт) | 162 |
| мощность двигателя (л.с.) | 220 |
| объём двигателя (куб.см) | 6871 |
| код двигателя | D 0826 LFL03, D 0826 LFL10 |
| тип двигателя | Дизель |
| тип топлива | Дизель |
| конструкция оси | 4x2 |
| тоннаж | 14 |