**Технические характеристики RAVO ST:**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бункера | 5 м3 |
| Полезная нагрузка | до 5 т |
| Марка двигателя | IVECO |
| Экологический класс | EURO 5 |
| Максимальная мощность | 104 кВт |
| Транспортная скорость | до 70 км/ч |
| Рабочая скорость | до 16 км/ч |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Радиус разворота | 3820 мм |
| Преодоление продольных уклонов | до 30 градусов |
| Габаритные размеры | 4525/1805/2495 мм |
| Ширина подметания с 2 щетками | 2200-2400 мм |
| Ширина подметания с 3 щетками | до 3200 мм |
| Конструктивная масса | 11400 кг |
| Масса без нагрузки | 5900 кг |
| Объем топливного бака | 105 л |
| Объем водяного бака | 600 л |
| Высота выгрузки | 850 мм |
| Мощность вентилятора | 233 м3/мин (14000 м3/ч) |
| Размеры всасывающего сопла | 120х630 мм |
| Диаметр воздуховода | 225 мм |
| Материал всасывающей шахты | нержавеющая сталь, 4 мм |
| Щеточное оборудование | 2 лотковые щетки |
| Диаметр щетки (опция) | 900 мм (750 мм) |
| Управление щетками | Джойстик |
| Скорость вращения щеток | 0-165 об/мин |