**01-237 АЦ-5,0-40 (5557) модель 11ВР пожарная автоцистерна ёмкостью для воды 5 м3 на шасси Урал-5557 6х6, насос НПЦ-40/100 40 л/с, пенобак 500 л, боевой расчет 6 чел., полный вес до 15.6 тн, ЯМЗ-236НЕ2 230 лс, 80 км/час, завод ППСО, р. п. Варгаши,** **с 1999 г.**

**Завод производитель:** Открытое акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», ОАО ВЗППСО, р. п. Варгаши., Курганская обл. Завод основан в сентябре 1941 года на территории бывшей МТС на базе эвакуированных цехов Новоторжковского завода противопожарного оборудования. Первоначально выпускал корпуса авиабомб. В 1945 году началось производство пожарных автомобилей ПМЗ-7. С 1956 года завод переходит на производство пожарных автомобилей на шасси ГАЗ и УАЗ. В настоящее время выпускает широкую гамму цистерн, вспомогательных и специальных автомобилей.

Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40 (Урал-5557)-11ВР предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах, на промышленных предприятиях, в сельской местности и других объектах и служит для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ. Серийно выпускалась по ТУ 4854-011-08717447-99.

[Технические характеристики](http://vargashi.com/product/ac-50-40-ural-5557-11vr#node_firetruck_full_group_ttx) *pozhtehpro.ru*

Масса полная, кг 15600

Вместимость цистерны для воды, куб. м 5,0

Вместимость пенобака, куб. м 0,5

Базовое шасси Урал-5557, 6х6

Мощность двигателя, кВт 169 ЯМЗ-236НЕ2

Мах. скорость, км/час 70

Число мест боевого расчета 6

Пожарный насос НПЦ-40/100 с АВС-01Э; НЦПН-40/100; ПН-40 УВ; НПЦ-60/100

Производительность насоса, л/с 40

Запас напорных рукавов, м 360

Дальность струи при подаче лафетным стволом, м (воды/ пены) 50/ 40

Габаритные размеры, мм 8550/ 2500/ 3200

Конструктивные особенности Привод насоса через КОМ от первичного вала КПП. Окраска автоцистерны лакокрасочными материалами Helios. Двери отсеков для ПТВ шторного или панельного типа.