**02-522 Многоцелевой автофургон ГУ МЧС по Архангельской области на базе пожарного рукавного автомобиля Прилукского завода ППО АР-2(43105)-215 6х6 1990 года выпуска, мест 3, полный вес до 15.5 тн, КамАЗ-740.10 210 лс, 85 км/час, переоборудован в 2000-х годах.**



К сожалению, в дополнение к скромной информации о прототипе этой модели на *kolyan22rus.myjino.ru/photo/208959*, иной информации не найдено. Однако, судя по множеству фотографий, КУНГи в СССР делали основательно и качественно, в том числе и на Прилукском заводе противопожарного оборудования. Имеется ввиду кузов рукавного автомобиля АР-2(43105), раз его, после окончания службы по прямому назначения, широко использовали в подразделениях МЧС РФ и в 2020-х годах, и это при том, что последние АР-2 в Прилуках были выпущены в 1991 г.

Архангельская область, КамАЗ-43106 № Н 415 КМ 29

Архангельск, набережная Северной Двины

Автор: EGOR29 · [Россия] Архангельская область. Дата: 27 апреля 2014 г., 30 апреля 2016 г.

Архангельская область, КамАЗ-43106 № Н 415 КМ 29

|  |  |
| --- | --- |
| Парк: | [ГУ МЧС РФ по АО и прочие пожарно-спасательные подразделения](http://kolyan22rus.myjino.ru/list.php?did=195) |
| Базовое шасси: | [КамАЗ-43106](http://kolyan22rus.myjino.ru/list.php?mid=891) |
| Установка: | [АР-2(43105)-215](http://kolyan22rus.myjino.ru/list.php?chid=486) |
| Гос. №: | Н 415 КМ 29 |
| Год выпуска: | 1990 |
| Зав. номер шасси: | 2900 |
| Назначение: | КУНГи, бытовки, мастерские, лаборатории и т.п. |
| Текущее состояние: |  Действующий (на ходу)  |

#### Технические характеристики рукавного автомобиля Прилукского ПО "Пожмашина"

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Модель |
| АР-2 (43105)-215 |
| Шасси | КамАЗ-43105 |
| Колесная формула | 6´6 |
| Мощность двигателя, л. с. | 210 |
| Полная масса, кг | 14530 |
| Число мест для боевого расчета (включая место водителя) | 3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Скорость выкладки рукавов в линию, км/ч | 8-10 |
| Æ 77мм | 140 |
| Æ 150 мм | 95 |
| Способ погрузки рукавов в кузов | Механический |
| Продолжительность операций: |   |
| съема вывозимого пожарного оборудования, мин | 10 |
| намотки двух рукавов в скатки, с | 40 |
| подъема двух скаток в кузов, с | 40 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 8840х2500х3530 |
| Комплектация: |   |
| ствол переносной лафетный ПЛС-П20, шт. | 2 |
| огнетушитель ОП-5, шт. | 1 |